每一个样品记录测量后，都会保存这个样品自身的数据和测量框范围，因此，在打开一个样品数据波形时，随便你怎么再改变测量框，下一次测量，都不会用你现在改变的测量框进行自动测量，而是用之前结束记录时使用的测量框，这是为了避免测量结束后，不小心改变测量框，而无法恢复的问题。
如果你需要改变测量框，以后所有的样品都想按此测量框测量，你需要预扫描一屏波形，即只点击“运行”，等扫描完成后，点击“停止”，此时是没有记录样品的波形的，此时改变测量框，在下一次扫描，记录样品后，测量框将会保存。或者你在样品测量时，不要直接点击“记录”，先点击“运行”，在扫描完一屏波形后，立刻在5秒间隔(即滴汞时间内）内，改变测量框，待你“记录”波形后，测量框也将会保存。